附件1

卷烟样品图像扫描操作指南
一、软硬件准备

1、P3以上电脑一台，内存在128M以上。

2、平板式彩色扫描仪一台。

规格要求：扫描仪最大幅面为A3大小或可容下卷烟外包装完全展开（即扫描仪的有效幅面要比外包装完全展开图略大）。

3、photoshop图像处理软件。

二、扫描步骤

1、将卷烟外包装平铺于扫描仪上，选择分辨率为96像素/英寸，图片格式选择为jpg，扫描后得到外包装图片1。

2、将卷烟单包包装横向平铺于扫描仪上，下方横向放置两根烟支实物，一支包装中带图案（字）的一面向下，另一支向上。选择分辨率为300像素/英寸，图片格式选择为jpg，扫描后得到单包包装图片2。

三、拼接步骤

使用Photoshop将两张源图（图1、图2）拼接成一张完整的卷烟样品图片。

1、打开Photoshop，选择“新建”，画布大小选择：宽度42厘米，长56厘米，分辨率100像素/英寸。

2、如下图，将新建画布由上而下分为四块大区，分别顺序放置卷烟外包装图片、卷烟单包包装图片、卷烟烟支图片和说明文字。四块大区的高度依序为：27厘米（放置卷烟外包装图片）、1厘米（卷烟外包装图片和卷烟单包包装图片的间隔）、12厘米（放置卷烟单包包装图片）、7厘米（放置烟支图片）、9厘米（说明文字）。
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3、将扫描好的源图图1上的卷烟外包装图片裁下，做适当收缩，横放于最上方区域内；将扫描好的源图图2上的卷烟单包包装图片裁下，做适当收缩，横放于由上而下数第二区域内；将扫描好的源图图2上的烟支图片裁下，做适当收缩，横放于由上而下数第三区域内；写清最下方说明文字。完成后，存储为jpg格式图片，如下图。文件名暂用产品标识码表示，例如“45010114141210000.jpg”。
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